# Esempi di sistemi articolati

mechanism1\_V2.m: sistema articolato per macchine utensili tipo limatrici, lo scopo è che “lock(2)” compia una traiettoria rettilinea con differente velocità tra corsa di andata e di ritorno.

mechanism1.m: variazione di mechanism1\_V2.m

mechanism\_4bar\_change\_point1.m: esempio di quadrilatero articolato a manovella e bilanciere

mechanism\_4bar\_change\_point2.m: esempio di quadrilatero articolato a manovella e bilanciere

mechanism\_4bar\_crank\_rocker.m: esempio di quadrilatero articolato a manovella e bilanciere

mechanism\_4bar\_double\_rocker.m: esempio di quadrilatero articolato a doppio bilanciere

mechanism\_4bar\_double\_rocker\_as\_cranck\_rocker.m: esempio di quadrilatero articolato a manovella e bilanciere

mechanism\_4bar\_drag\_link.m: esempio di quadrilatero articolato a doppia manovella